KRPT-121939-4/ČJ-2015-0700MT Ostrava 3. 6. 2015

 **Technická specifikace**

 **1 ks - Centrifuga**, splňující kritéria technické specifikace:

 - Ventilovaná centrifuga pro 24x1,5/2 ml zkumavky

 - 14 800 RPM

 - RCD 21 100 x g

 - Kryt ClickSeal

 - Časovač 1-99 min

 - Hlučnost <56 Db.

 - Čas rozběhu 12 s

 - Čas brždění 12 s

 - Váha 11 kg

 - Rozměry (šxhxv) = 250x360x300 mm

 - IVD certifikace

 **3 ks - Inkubátor pro dva bloky**, splňující kritéria technické specifikace:

* Bloky 2 ks
* Teplota nastavitelná v rozsahu laboratorní teploty +5 až 120 °C
* Teplotní stabilita ±0,2 °C
* Součástí přístroje je zabudovaný držák tyče k připevnění teplotního čidla
* Dva LED displeje, časovač se zvukovým alarmem a regulace pomocí mikroprocesoru
* Ohřívací kapacita 0,21 kW
* Každý blok má otvor pro umístění teplotního čidla sloužícího pro sledování teploty bloku
* Určeno pro 2,0 ml mikrozkumavky typu Eppendorf
* Well size Ø11,5 mm
* Počet otvorů 20
* Hloubka 38,1 mm

 **1 ks - Přesné váhy**, splňující kritéria technické specifikace:

* Linearita ±30 mg
* Reprodukovatelnost ± 1mg
* Čas ustálení 1-1,5 sekundy
* Podsvícený displej LCD s číslicemi 15 mm
* Váživost 4200 g
* Odečitatelnost 0,01 g
* Interní kalibrace
* Vážení, hustota, procentuální vážení, počítání, vážení zvířat, konverze