**Technická specifikace**

 **A - 1 ks - Centrifuga**, splňující kritéria technické specifikace:

 - Ventilovaná centrifuga pro 24x1,5/2 ml zkumavky

 - min 14 000 RPM

 - RCD min 20 000 x g

 - Časovač 1-99 min

 - Aktivní brždění rotoru

 - Max. rozměry (šxhxv) = 250x400x300 mm

 - Validace, certifikace

 **B - 3 ks - Inkubátor pro dva bloky**, splňující kritéria technické specifikace:

* Bloky 2 ks, každý 20 x 2ml
* Teplota nastavitelná v rozsahu teplot +5 až 120 °C
* Teplotní stabilita min ±0,5 °C
* Určeno pro 2,0 ml mikrozkumavky typu Eppendorf

 **C - 1 ks - Přesné váhy**, splňující kritéria technické specifikace:

* Linearita ± 40 mg
* Reprodukovatelnost ± 20 mg
* Čas ustálení 1-1,5 sekundy
* Podsvícený displej LCD s číslicemi
* Váživost 4200 g
* Odečitatelnost 0,01 g
* Interní kalibrace
* Vážení, hustota, procentuální vážení, počítání, konverze