**Specifikace svítidel**

* Osvětlení svítidly s LED technologií pro venkovní prostředí (osvětlení komunikace o šířce 6 metrů – optika se širokým rozptylem)
* Uchycení s možností jak na sloup, na výložník sloupu tak i na výložník budovy – úhel kloubu min. 60⁰.
* Stupeň krytí IP 66
* Stmívatelné
* Účinnost světelného zdroje min. 100 lm/W
* Příkon min 70 W
* Světelný tok min 7000 lm
* Napájení 220 – 240 V
* Těleso svítidla – lakovaný hliník
* Barva světla neutrální bílá