Příloha č. 1 k č.j. KRPT-84123/ČJ-2017-0700VZ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM

podklad pro veřejnou zakázku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř. č.** | **Požadované údaje** | **Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč** |
| **1** | **Model: Osobní automobil typu SUV**  |  |
| **2** | **Provedení:** | **Automobil osobní silniční komerční 4x4;** |  |
| **3** | **Karoserie:** | **5 dveřová;** |  |
| **4** | **Kategorie:** | **M1;** |  |
| **5** | **Požadavek:** | **1 ks;** |  |
| **6** | **Počet míst k sezení:** | **Min. 4;** |  |
| **7** | **Motor:** | **Vznětový motor;** |  |
| **8** | **Palivo:** | **Motorová nafta;** |  |
| **9** | **Objem motoru: (cm3)** | **Min. 1460;** |  |
| **10** | **Výkon motoru: (kW)** | **Min. 75;** |  |
| **11** | **Zrychlení z 0 na 100 km/h: (s)** | **Max. 13;** |  |
| **12** | **Maximální rychlost: (km/h)** | **Min. 160;** |  |
| **13** | **Emisní předpis EU:** | **V souladu s platnou legislativou v době předání vozidel;** |  |
| **14** | **Převodovka:** | **Min. 6-ti stupňová (vpřed), mechanická;** |  |
| **15** | **Pohon náprav:** | **4x4;** |  |
| **16** |  | **Trvalý nebo zapínatelný (přiřaditelný) pohon všech kol (uzávěra mezinápravového diferenciálu);** |  |
| **17** | **Terénní vlastnosti:** |  |  |
| **18** | **Světlá výška: (mm)** | **Min. 200;** |  |
| **19** | **Brodivost: (mm)** | **Min. 340;** |  |
| **20** | **Nájezdový úhel přední: (0)** | **Min. 28;** |  |
| **21** | **Nájezdový úhel zadní: (0)** | **Min. 32;** |  |
| **22** | **Přechodový (vrcholový) úhel: (0)** | **Min. 20;** |  |
| **23** | **Vnitřní rozměry:** |  |  |
| **24** | **Šířka v loktech vpředu: (mm)**  | **Min. 1400;** |  |
| **25** | **Šířka v ramenech vpředu: (mm)** | **Min. 1350;** |  |
| **26** | **Vzdálenost od sedáku pod střechu na předních sedadlech: (mm)** | **Min. 900;** |  |
| **27** | **Objem palivové nádrže: (dm3)** | **Min. 50;** |  |
| **28** | **Celková hmotnost: (kg)** | **Max. 1900;** |  |
| **29** | **Užitečné zatížení: (kg)** | **Min. 450;** |  |
| **30** | **Nosnost střechy: (kg)** | **Min. 75;** |  |
| **31** | **Barva karoserie:** | **Metalická – tmavé odstíny včetně střechy, barva bude upřesněna před podpisem KS;** |  |
| **32** | **Barva interiéru:** | **Tmavší odstín;** |  |
| **33** | **Sedadla:** | **Látková;** |  |
| **34** |  | **Sedadlo řidiče výškově nastavitelné;** |  |
| **35** |  | **Vyhřívaná přední sedadla;** |  |
| **36** | **Bezpečnost:** | **Min. 4 airbagů (přední, boční nebo hlavové);** |  |
| **37** |  | **Možnost vypnutí předního airbagu spolujezdce řidičem před jízdou;** |  |
| **38** |  | **Posilovač řízení;** |  |
| **39** |  | **ABS, ESP nebo obdobné technické systémy zabezpečující stejnou funkcionalitu;** |  |
| **40** | **Výbava:** |  |
| **41** | **Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky** | **Centrální zamykání s dálkovým ovládáním;** |  |
| **42** | **Klimatizace;** |  |
| **43** |  | **Elektricky ovládaná přední boční okna;** |  |
| **44** |  | **Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;** |  |
| **45** |  | **Imobilizér;** |  |
| **46** |  | **Stavitelný volant minimálně v jednom směru;** |  |
| **47** |  | **Autorádio minimálně s dvěma reproduktory v prostoru předních sedadel;** |  |
| **48** |  | **Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;** |  |
| **49** |  | **Příčné střešní nosníky;** |  |
| **50** |  | **Přední mlhové světlomety;** |  |
| **51** |  | **Zadní parkovací asistent;** |  |
| **52** |  | **Lapače nečistot vpředu;** |  |
| **53** |  | **Spodní zesílený ochranný kryt motoru a převodovky, pro jízdu v terénu z netříštivého materiálu - certifikovaný pro nabídnutý automobil;** |  |
| **54** |  | **Gumové koberečky vpředu i vzadu;** |  |
| **55** |  | **2x zásuvka (12 V) 1 zásuvka (12V) integrovaná v prostoru řidiče nebo spolujezdce a 1 zásuvka (12V) integrovaná v zavazadlovém prostoru;** |  |
| **56** |  | **Sada pneumatik pro všechny typy terénů včetně disků kol (kompletní sada kol);** |  |
| **57** |  | **Vozidlo bude obuto v souladu s legislativou dle data předání;** |  |
| **58** |  | **Sada na výměnu kol - hever, klíč na kola, šrouby pro druhou kompletní sadu kol - pouze v případě potřeby požití jiného typu šroubů u druhé sady kol);** |  |
| **59** |  | **Plnohodnotné rezervní kolo včetně disků odpovídající typu kol užitému na vozidle;** |  |
| **60** |  | **Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 32, odst. 1,6,a 7 ve znění pozdějších předpisů;** |  |
| **61** |  | **Boční okna od sloupku „B“ dozadu včetně zadního okna zatmavěna, z venku neprůhledná, například folii;** |  |

V nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, ve specifikaci požadované rozměry, typ autorádia, apod.), které jsou v zadání uvedeny jako min., max., nebo rozpětí min./max.. Uchazeč musí použít technickou specifikaci zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:

|  |  |
| --- | --- |
|   | konkrétní údaj, případně popis řešení |
|  | obchodní označení, typ |
|   | Ano, případně i katalogové označení |
|   | nic nevyplňovat |